# Pour installer git

* Installer git (voir tuto sur word)

Il faut générer 2 paire de clés ssh :

* Ssh keygen

Il faut chercher .ssh

Il faut revenir à la racine de l’ordinateur :

* Cd

Ensuite n cherche le dossier ssh

* Cd .ssh

Pour ouvrir la clé ssh

* Cat + nom de la clé ssh

On copie la clé ssh dans le git :

* On retourne sur le gitlab de telecom (épinglé dans le safari)
* On clique sur la croix
* Préférence
* Ssh key

# Partie Moteur

Pour rentrer dans la rasberry

Condition :

* Que l’ordinateur et la rasberry soit connecté à Campus – telecom (tous les 2)

Pour savoir si l’ordinateur est connecté à campus-telecom

* Ping n’importe quelle site internet

Ligne de commande à taper sur le terminal pour accéder à la rasberry :

* ssh pi@robotpi-31
* Mot de passe : grpdsept

Poru savoir si la rasberry est connecté ) internet :

* Ping n’importe quele site internet

Pour éteindre un process sur le terminal :

* Crtl + C